РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КОЙДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

	РЕШЕНИЕ
20.04.2012                                         с. Койдан	№ 161

Об утверждении проекта  Правил по благоустройству территории                 Койданского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом министерства регионального развития российской федерации № 613 от 27.12.2011 «Об утверждении методических рекомендаций по разработки норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»,  пункта 20 статьи 7  Устава Койданского сельского поселения, Совет Койданского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.	Утвердить «Правила по благоустройству территории Койданского  сельского поселения» согласно приложению №1.
2.	Назначить публичные слушания по проекту Правил по благоустройству территории Койданского сельского поселения на 10 часов 23.04.2012 года. Публичные слушания провести в здании администрации Койданского сельского поселения по адресу: с. Койдан, ул. Дружбы № 54.
3.	Протокол и результаты публичных слушаний обнародовать в срок до 10.05.2012 года путем вывешивания протокола публичных слушаний в здании администрации Койданского сельского поселения, школы и ФАП.
4.	Решение Совета Койданского сельского поселения № 158 от 13.03.2011 «Об утверждении правил содержания и благоустройства территории Койданского сельского поселения» признать утратившим силу
5.	Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя главы администрации.
6.	Данное решение обнародовать путем вывешивания в зданиях администрации Койданского сельского поселения, школы, ФАП.

Глава Койданского
сельского поселения                                                        А-З. А-Г. Дахчуков

Приложение № 1 к решению Совета Койданского сельского поселения от 20.04.2012  №  161

Правила по благоустройству территории 
Койданского сельского поселения

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Нормы и правила устанавливают общие параметры и рекомендуемое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории сельского поселения.
1.2. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства обеспечивают требования охраны здоровья человека <*>, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории сельского поселения.
 Требования охраны здоровья человека включают: противопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные, технологические, планировочные требования, предотвращающие получение заболеваний и травм.

1.3. В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
-Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.
-Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.
-Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории сельского поселения безопасной, удобной и привлекательной среды.
-Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства территории органом местного самоуправления.
-Объекты благоустройства территории - территории сельского поселения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории сельского поселения.
-Объекты нормирования благоустройства территории - территории сельского поселения, для которых в нормах и правилах по благоустройству территории устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться: площадки различного функционального назначения, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.
-Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории

2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.
2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства определяются в зависимости от функционального назначения территории и целей ее преобразования и реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой территории, как правило, следует ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых грунтов на площадке строительства.
2.1.3. При организации рельефа рекомендуется предусматривать снятие плодородного слоя почвы толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.
2.1.4. При террасировании рельефа рекомендуется проектировать подпорные стенки и откосы. Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.
2.1.5. Рекомендуется проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса в поселении, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.
2.1.5.1. На территориях зон особо охраняемых природных территорий для укрепления откосов открытых русел водоемов рекомендуется использовать материалы и приемы, сохраняющие естественный вид берегов: габионные конструкции или "матрацы Рено", нетканые синтетические материалы, покрытие типа "соты", одерновку, ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, посадки растений и т.п.
2.1.5.2. В застройке поселения укрепление откосов открытых русел следует вести с использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и т.п.
2.1.6. Подпорные стенки следует проектировать с учетом разницы высот сопрягаемых террас. Перепад рельефа менее 0,4 м рекомендуется оформлять бортовым камнем или выкладкой естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки рекомендуется проектировать как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами подпорных стенок.
2.1.7. Следует предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов при размещении на них транспортных коммуникаций согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. Также следует предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м. Высоту ограждений рекомендуется устанавливать не менее 0,9 м.
2.1.8. При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться СНиП 2.04.03. При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков. Проектирование поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.
2.1.9. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах сельского поселения. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов рекомендуется принимать в зависимости от видов грунтов.
2.1.10. Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом не размывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).
2.1.11. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует принимать не более 15 мм.

2.2. Озеленение

2.2.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды сельского поселения с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории сельского поселения.
2.2.2. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой населенного пункта.
2.2.3. На территории сельского поселения могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.
2.2.4. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений (таблица 1 Приложения №2 к настоящему Правилам). Рекомендуется соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях населенного пункта (таблица 2 Приложения №2 к настоящим Правилам), ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала (таблицы 3,4 Приложения №2 к настоящим Правилам).
2.2.5. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2 - 6 м, слабого - 6 - 10 м. У теплотрасс не рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3 - 4 м.
2.2.6. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории населенного пункта рекомендуется формировать защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов рекомендуется выбирать ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.
2.2.6.1. Для защиты от ветра рекомендуется использовать зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%.

2.3. Виды покрытий

2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории сельского поселения условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории рекомендуется определять следующие виды покрытий:
- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;
- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;
- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).
2.3.2. На территории сельского поселения не рекомендуется допускать наличия участков почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением дорожно-тропиночной сети на особо охраняемых территориях зон особо охраняемых природных территорий и участков территории в процессе реконструкции и строительства.
2.3.3. Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется устанавливать прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, и т.п.); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.
2.3.4. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Следует не допускать применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.
2.3.5. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод, - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации его следует назначать не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

2.4. Ограждения

2.4.1. В целях благоустройства на территории сельского поселения рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
2.4.2. Проектирование ограждений производить в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.
2.4.2.1. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий.
2.4.2.2. На территориях общественного, жилого назначения  запретить проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных металлических ограждений.
2.4.3. Предусмотреть размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения рекомендуется размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м.
2.4.4. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

2.5. Малые архитектурные формы

2.5.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для озеленения, водные устройства,  мебель муниципального образования, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории сельского поселения. При проектировании и выборе малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, сельских многофункциональных центров и зон малые архитектурные формы рекомендуется проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.

Устройства для оформления озеленения

2.5.2. Для оформления мобильного и вертикального озеленения рекомендуется применять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как "зеленый тоннель", переход между площадками или архитектурными объектами. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

Водные устройства

2.5.3. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.
2.5.3.1. Фонтаны рекомендуется проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.
2.5.3.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.
2.5.3.3. Следует учитывать, что родники на территории сельского поселения должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора, на особо охраняемых территориях природного комплекса для обустройства родника, кроме вышеуказанного заключения, требуется разрешение уполномоченных органов природопользования и охраны окружающей среды. Родники рекомендуется оборудовать подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.
2.5.3.4. Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема рекомендуется делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.

Мебель сельского поселения

2.5.4. К мебели сельского поселения относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.
2.5.4.1. Установку скамей рекомендуется предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха,  детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).
2.5.4.2. На территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.
2.5.4.3. Количество размещаемой мебели сельского поселения рекомендуется устанавливать в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

Уличное коммунально-бытовое оборудование

2.5.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.
2.5.5.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации рекомендуется применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения). Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять: на территории сельского поселения - не более 100 м. На территории расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

Уличное техническое оборудование

2.5.6. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, торговые палатки, элементы инженерного оборудования (смотровые люки, шкафы телефонной связи и т.п.).
2.5.6.1. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01.
2.5.6.2. При установке таксофонов на территориях общественного назначения рекомендуется предусматривать их электроосвещение. Места размещения таксофонов рекомендуется проектировать в максимальном приближении от мест присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения. Кроме этого, рекомендуется не менее одного из таксофонов (или одного в каждом ряду) устанавливать на такой высоте, чтобы уровень щели монетоприемника от покрытия составлял 1,3 м; уровень приемного отверстия почтового ящика рекомендуется располагать от уровня покрытия на высоте 1,3 м.
2.5.6.3 Рекомендуется выполнять оформление элементов инженерного оборудования, не нарушающей уровень благоустройства формируемой среды, ухудшающей условия передвижения, противоречащей техническим условиям, в том числе:
- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций, следует проектировать, как правило, в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок, не превышающий 20 мм.

 2.6. Игровое и спортивное оборудование

2.6.1. Игровое и спортивное оборудование на территории сельского поселения представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (таблица 5 Приложения № 2 к настоящим Правилам).

2.7. Игровое оборудование

2.7.1. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.
2.7.2. Рекомендуется предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:
- деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;
- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);
- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;
- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.
2.7.3. В требованиях к конструкциям игрового оборудования рекомендуется исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.
2.7.4. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках рекомендуется соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 7 Приложения №2 к настоящим Правилам. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей рекомендуется принимать согласно таблице 6 Приложения N 2 к настоящим Правилам.

Спортивное оборудование

2.7.5. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, площадках. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

Раздел 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Общие положения

3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на сельского поселения являются: участки жилой застройки, детского сада, школы, учреждения торговли, бытового обслуживания.

3.2. Участки жилой застройки
3.2.1. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль федеральной трассы рекомендуется проектировать с учетом градостроительных условий и требований их размещения.
3.2.1.1. На территориях охранных зон памятников проектирование благоустройства рекомендуется вести в соответствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками застройки.
3.2.1.3. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц рекомендуется не допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных).

3.3. Участки детских садов и школ

3.3.1. На территории участков детского сада и школы предусмотреть: транспортный проезд, пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом (на участках школ - спортядро), озелененные и другие территории и сооружения.
3.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.
3.3.2.1. В качестве твердых видов покрытий применяется цементобетонное и плиточное мощения.
3.3.2.2. При озеленении территории детских садов и школ не допускать применение растений с ядовитыми плодами.
3.3.3. При проектировании инженерных коммуникаций квартала не допускать их трассировку через территорию детского сада и школы, уже существующие сети при реконструкции территории квартала рекомендуется переложить. Собственные инженерные сети детского сада и школы рекомендуется проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками (рекомендуется прокладка со стороны хозяйственной зоны). Не допускать устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка рекомендуется огородить или выделить предупреждающими об опасности знаками.

Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4.1. Зоны отдыха

4.1.1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.
4.1.2. На территории зоны отдыха размещаются: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт  располагается рядом со спасательной станцией и оснащают надписью "Медпункт" или изображением красного креста на белом фоне, а также - местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта рекомендуется устанавливать площадью не менее 12 кв. м, имеющим естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.
4.1.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.
4.1.4. При проектировании озеленения обеспечивать:
- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80 % общей площади зоны отдыха;
- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);
- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).
4.1.5. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки "вода", "мороженое").

Раздел 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

5.1. Уборка территории

5.1.1. Физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм, следует обязывать обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством,  порядком сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления, утверждаемых органом местного самоуправления.
Организация уборки иных территорий осуществляется органами местного самоуправления по соглашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения.
5.1.2. На территории сельского поселения запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.
Лиц, разместивших отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязывать за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.
В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий.
5.1.3. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществлять по контейнерной или бестарной системе в установленном порядке.
5.1.4. На территории общего пользования сельского поселения запрещено  сжигание отходов производства и потребления.
5.1.5. Организацию уборки территорий сельского поселения рекомендуется осуществлять на основании использования показателей нормативных объемов образования отходов у их производителей.
5.1.6. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений рекомендуется осуществлять указанным организациям и домовладельцам, а также иным производителям отходов производства и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями.
Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществлять в специально отведенные для этого места лицам, производившим этот ремонт, самостоятельно.
5.1.7. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, рекомендуется организовать места временного хранения отходов и осуществлять его уборку и техническое обслуживание.
Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает орган местного самоуправления.
5.1.8. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов следует возлагать на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий.
Границу прилегающих территорий рекомендуется определять:
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;
- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.
5.1.9. В жилых зданиях, не имеющих канализации, рекомендуется предусматривать утепленные выгребные ямы для сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.
Запретить установку устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.
5.1.10. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым заявкам организациям, имеющим специальный транспорт.
5.11.11. Собственникам помещений обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.
5.1.12. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, рекомендуется производить лицам, указанным в пункте 5.1.1 настоящих Правил.
5.1.13. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с территории ежедневно. Остальной мусор рекомендуется вывозить систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов - ежедневно.
5.1.14. Содержание и эксплуатацию санкционированных мест хранения и утилизации отходов производства и потребления рекомендуется осуществлять в установленном порядке.
5.1.15. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, рекомендуется осуществлять силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий рекомендуется осуществлять организации, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.
5.1.16. Органы местного самоуправления на добровольной основе привлекают граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения.
Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения следует осуществлять на основании постановления администрации сельского поселения.

5.2. Особенности уборки территории в весенне-летний период

5.2.1. Весенне-летнюю уборку территории рекомендуется производить с 15 апреля по 15 октября.
В зависимости от климатических условий постановлением администрации сельского поселения период весенне-летней уборки может быть изменен.
5.2.2. Уборку территорий производить силами организаций и собственниками помещений.

5.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период

5.3.1. Осенне-зимнюю уборку территории рекомендуется проводить с 15 октября по 15 апреля и предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.
В зависимости от климатических условий постановлением администрации сельского поселения период осенне-зимней уборки может быть изменен.
5.3.2. Посыпку песком с примесью хлоридов, как правило, следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда.
В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

5.4. Порядок содержания элементов благоустройства

5.4.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.
5.4.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, рекомендуется осуществлять физическим и (или) юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.
Физические и юридические лица осуществляют организацию содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.
Организацию содержания иных элементов благоустройства осуществляет администрации сельского поселения по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения.
5.4.1.2. Строительство и установку оград, заборов, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств следует осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
5.4.1.3. Окраску киосков,  заборов, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений,  скамеек рекомендуется производить не реже одного раза в год.
5.4.2. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
5.4.2.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
5.4.2.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.
5.4.2.3. Запретить самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек  без получения соответствующего разрешения отдела архитектуры и строительства Усть-Джегутинского муниципального района.
5.4.2.4. производить установку указателей на зданиях с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов, утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц.

5.5. Содержание и эксплуатация дорог

5.5.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории сельского поселения следует запрещать:
- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах строительных материалов и складирование их;
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
5.5.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, сооружений в границах сельского поселения (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) рекомендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией сельского поселения в соответствии с планом капитальных вложений.
5.5.3. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.
Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

5.6. Освещение территории муниципальных образований

5.6.1. Улицы, дороги,  мосты, общественные территории, территории жилых домов, знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах рекомендуется освещать в темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией сельского поселения.
Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их собственников или уполномоченных собственником лиц.
5.6.2. Освещение территории сельского поселения рекомендуется осуществлять энергоснабжающим организациям по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимся собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

5.7. Проведение работ при строительстве, ремонте,
реконструкции коммуникаций

5.7.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии письменного разрешения (на проведение земляных работ), выданного администрацией сельского поселения.
Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению администрации сельского поселения с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

5.8. Содержание животных в муниципальном образовании

5.8.1. Владельцам животных рекомендуется предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.
5.8.2. Не допускать содержание домашних животных на улицах, в местах общего пользования.
5.8.3. Запретить передвижение сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения без сопровождающих лиц.
5.8.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществлять на специально отведенных администрацией сельского поселения местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.
5.8.5. Осуществлять отлов собак и кошек, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.
5.8.6. Отлов бродячих животных рекомендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с коммунальным хозяйством Усть-Джегутинского муниципального района в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на эти цели.
5.8.7. Порядок содержания домашних животных на территории сельского поселения рекомендуется устанавливать решением представительного органа сельского поселения.

5.9. Праздничное оформление территории

5.9.1. Праздничное оформление территории сельского поселения рекомендуется выполнять по решению администрации сельского поселения на период проведения государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории сельского поселения.
5.9.2. Работы, связанные с проведением сельских торжественных и праздничных мероприятий, рекомендуется осуществлять организациям самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией сельского поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения.
5.9.3. В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
5.9.4. Концепцию праздничного оформления рекомендуется определять программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администрацией сельского поселения.
5.9.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не рекомендуется снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

Раздел 6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ
И ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

6.1. Ответственными лицами за осуществление Правил благоустройства территории сельского поселения, являются должностные юридические и физические лица, они же несут ответственность за нарушение Правил.
6.2. Контроль за исполнением Правил осуществляет администрация Красногорского сельского поселения.

__________________________________

Приложение № 2 к решению Совета Койданского сельского поселения от 20.04.2012 № 161  

Таблица 1. Размеры комов, ям, траншей для посадки
деревьев и кустарников

┌────────────────┬─────┬─────┬─────────────────┬─────┬──────┬─────────────┐
│  Наименование  │Объем│ Ед. │     Размер      │Объем│Площ. │   Расход    │
│    посадок     │кома,│изм. │ посадочных ям,  │ямы, │ ямы, │растительной │
│                │куб. │     │        м        │куб. │кв. м │  земли при  │
│                │  м  │     │                 │  м  │      │   замене    │
│                │     │     │                 │     │      ├──────┬──────┤
│                │     │     │                 │     │      │ 50%  │ 100% │
├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Саженцы без     │     │     │                 │     │      │      │      │
│кома: хвойные   │  -  │ шт. │ 1,0 x 1,0 x 0,8 │0,63 │ 0,79 │ 0,25 │0,565 │
│лиственные      │  -  │ шт. │ 0,7 x 0,7 x 0,6 │0,27 │ 0,38 │ 0,11 │0,241 │
│Для деревьев с  │     │     │                 │     │      │      │      │
│комом:          │     │     │                 │     │      │      │      │
│0,8 x 0,8 x 0,5 │0,25 │ шт. │1,5 x 1,5 x 0,85 │1,50 │ 1,76 │ 0,48 │ 1,08 │
│1,0 x 1,0 x 0,6 │ 0,6 │ шт. │1,9 x 1,9 x 0,85 │3,07 │ 3,61 │ 0,99 │ 2,23 │
│1,3 x 1,3 x 0,6 │1,01 │ шт. │2,2 x 2,2 x 0,85 │4,11 │ 4,84 │ 1,24 │ 2,97 │
│1,5 x 1,5 x 0,6 │1,46 │ шт. │2,4 x 2,4 x 0,85 │5,18 │ 5,76 │ 1,49 │ 3,35 │
│1,7 x 1,7 x 0,6 │1,88 │ шт. │2,6 x 2,6 x 0,85 │6,08 │ 6,76 │ 1,68 │ 3,79 │
│2,0 x 2,0 x 0,6 │3,20 │ шт. │2,9 x 2,9 x 1,05 │8,83 │ 8,41 │ 2,25 │ 5,06 │
├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Кустарники:     │     │     │                 │     │      │      │      │
│Однорядн. живая │  -  │п. м.│    0,5 x 0,5    │0,25 │ 0,5  │ 0,1  │0,225 │
│изгородь б/кома │     │     │                 │     │      │      │      │
│Двухрядн. живая │     │п. м.│    0,7 x 0,7    │0,35 │ 0,7  │ 0,14 │0,315 │
│изгородь б/кома │     │     │                 │     │      │      │      │
├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Кустарники в    │  -  │ шт. │    0,5 x 0,5    │0,14 │ 0,29 │0,057 │0,127 │
│группах б/кома  │     │     │                 │     │      │      │      │
│Для кустарников │     │     │                 │     │      │      │      │
│с комом:        │     │     │                 │     │      │      │      │
│Д - 0,5 Н - 0,4 │0,08 │ шт. │   1,0 x 0,65    │0,51 │ 0,79 │ 0,17 │ 0,39 │
│Д - 0,8 Н - 0,5 │0,25 │ шт. │   1,5 x 0,85    │1,50 │ 1,76 │ 0,48 │ 1,08 │
│Д - 1,0 Н - 0,6 │ 0,6 │ шт. │1,9 x 1,9 x 0,85 │3,07 │ 3,61 │ 0,99 │ 2,23 │
└────────────────┴─────┴─────┴─────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 2. Максимальное количество деревьев и кустарников
на 1 га озелененной территории

Количество штук
┌──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐
│        Типы объектов         │        Деревья         │   Кустарники    │
├──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┤
│              Озелененные территории на участках застройки               │
├──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┤
│        Типы объектов         │        Деревья         │   Кустарники    │
├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│Участки жилой застройки       │       100 - 120        │    400 - 480    │
├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│Участки детских садов и яслей │       160 - 200        │    640 - 800    │
├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│Участки школ                  │       140 - 180        │    560 - 720    │
├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│Больницы и лечебные учреждения│       180 - 250        │   720 - 1000    │
├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

Таблица 3. Доля цветников на озелененных территориях
объектов рекреации

В процентах
Виды объектов рекреации   	Удельный вес цветников <*> от площади   
озеленения объектов            	
Парки                        	2,0 - 2,5                 	
Сады                         	2,5 - 3,0                 	
Скверы                       	4,0 - 5,0                 	
Бульвары                     	3,0 - 4,0                 	
<*> В том числе не менее половины от площади цветника следует            
формировать из многолетников.                                            	

Таблица 4. Обеспеченность озелененными территориями
участков общественной, жилой, производственной застройки

В процентах
Территории участков         
общественной, жилой,         
производственной застройки      	Территории озеленения       	
Участки детских садов-яслей          	Не менее 50            	
Участки школ                         	Не менее 40            	
Участки больниц                      	50 - 65              	
Участки культурно-просветительных    
учреждений                           	20 - 30              	
Участки жилой застройки              	40 - 60              	
Участки производственной застройки   	10 - 15 <*>            	
<*> В зависимости от отраслевой направленности производства.             	

ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 5. Состав игрового и спортивного оборудования
в зависимости от возраста детей

┌───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│    Возраст    │      Назначение      │     Рекомендуемое игровое и      │
│               │     оборудования     │    физкультурное оборудование    │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│    Дети       │    А) Для тихих  игр,│    - песочницы                   │
│преддошкольного│тренировки            │                                  │
│возраста       │усидчивости,          │                                  │
│(1 - 3 г.)     │терпения,     развития│                                  │
│               │фантазии:             │                                  │
│               │    Б) Для  тренировки│    -      домики,       пирамиды,│
│               │лазания,       ходьбы,│гимнастические    стенки,    бумы,│
│               │перешагивания,        │бревна, горки                     │
│               │подлезания,           │    - кубы деревянные 20  x  40  x│
│               │равновесия:           │15 см;                            │
│               │                      │    - доски  шириной  15,  20,  25│
│               │                      │см, длиной  150,  200  и  250  см;│
│               │                      │доска  деревянная  -  один   конец│
│               │                      │приподнят на высоту 10 - 15 см;   │
│               │                      │- горка с  поручнями,  ступеньками│
│               │                      │и  центральной  площадкой,   длина│
│               │                      │240   см,   высота   48   см    (в│
│               │                      │центральной     части),     ширина│
│               │                      │ступеньки - 70 см;                │
│               │                      │    -  лестница-стремянка,  высота│
│               │                      │100 или 150 см,  расстояние  между│
│               │                      │перекладинами - 10 и 15 см.       │
│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│               │    В) Для  тренировки│    - качели и качалки.           │
│               │вестибулярного        │                                  │
│               │аппарата,   укрепления│                                  │
│               │мышечной       системы│                                  │
│               │(мышц спины, живота  и│                                  │
│               │ног),                 │                                  │
│               │совершенствования     │                                  │
│               │чувства    равновесия,│                                  │
│               │ритма, ориентировки  в│                                  │
│               │пространстве:         │                                  │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│    Дети       │    А) Для обучения  и│    - пирамиды с  вертикальными  и│
│дошкольного    │совершенствования     │горизонтальными перекладинами;    │
│возраста (3 - 7│лазания:              │    -      лестницы      различной│
│лет)           │                      │конфигурации,    со    встроенными│
│               │                      │обручами, полусферы;              │
│               │                      │    - доска деревянная  на  высоте│
│               │                      │10 -  15  см  (устанавливается  на│
│               │                      │специальных подставках).          │
│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│               │    Б)  Для   обучения│    - бревно со стесанным  верхом,│
│               │равновесию,           │прочно  закрепленное,  лежащее  на│
│               │перешагиванию,        │земле, длина 2,5 - 3,5 м, ширина  │
│               │перепрыгиванию,       │20 - 30 см;                       │
│               │спрыгиванию:          │    - бум  "Крокодил",  длина  2,5│
│               │                      │м, ширина 20 см, высота 20 см;    │
│               │                      │    -    гимнастическое    бревно,│
│               │                      │длина горизонтальной части 3,5  м,│
│               │                      │наклонной - 1,2 м,  горизонтальной│
│               │                      │части  30  или  50   см,   диаметр│
│               │                      │бревна - 27 см;                   │
│               │                      │    -   гимнастическая   скамейка,│
│               │                      │длина 3 м, ширина 20  см,  толщина│
│               │                      │3 см, высота 20 см.               │
│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│               │    В) Для обучения   │    - горка с поручнями,  длина  2│
│               │вхождению,    лазанью,│м, высота 60 см;                  │
│               │движению            на│    - горка с лесенкой  и  скатом,│
│               │четвереньках,         │длина  240,   высота   80,   длина│
│               │скатыванию:           │лесенки и ската -  90  см,  ширина│
│               │                      │лесенки и ската - 70 см           │
│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│               │    Г)  Для   обучения│    -    гимнастическая    стенка,│
│               │развитию         силы,│высота 3  м,  ширина  пролетов  не│
│               │гибкости,  координации│менее 1 м, диаметр  перекладины  -│
│               │движений:             │22    мм,     расстояние     между│
│               │                      │перекладинами - 25 см;            │
│               │                      │    - гимнастические столбики     │
│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│               │    Д)  Для   развития│    -  стойка   с   обручами   для│
│               │глазомера,    точности│метания в цель, высота 120  -  130│
│               │движений,    ловкости,│см, диаметр обруча 40 - 50 см;    │
│               │для  обучения  метанию│    - оборудование для  метания  в│
│               │в цель:               │виде  "цветка",  "петуха",   центр│
│               │                      │мишени расположен  на  высоте  120│
│               │                      │см  (мл. дошк.) -  150  -  200  см│
│               │                      │(ст. дошк.);                      │
│               │                      │    -  кольцебросы   -   доска   с│
│               │                      │укрепленными колышками высотой  15│
│               │                      │- 20 см,  кольцебросы  могут  быть│
│               │                      │расположены    горизонтально     и│
│               │                      │наклонно;                         │
│               │                      │    - мишени на щитах из  досок  в│
│               │                      │виде    четырех    концентрических│
│               │                      │кругов диаметром 20,  40,  60,  80│
│               │                      │см, центр мишени на высоте  110  -│
│               │                      │120  см   от   уровня   пола   или│
│               │                      │площадки,   круги    красятся    в│
│               │                      │красный (центр), салатный,  желтый│
│               │                      │и голубой;                        │
│               │                      │    - баскетбольные щиты, крепятся│
│               │                      │на     двух     деревянных     или│
│               │                      │металлических стойках  так,  чтобы│
│               │                      │кольцо находилось на  уровне  2  м│
│               │                      │от пола или поверхности площадки. │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│    Дети       │    Для         общего│    -    гимнастическая     стенка│
│школьного      │физического развития: │высотой не менее 3  м,  количество│
│возраста       │                      │пролетов 4 - 6;                   │
│               │                      │    -  разновысокие   перекладины,│
│               │                      │перекладина-эспандер           для│
│               │                      │выполнения  силовых  упражнений  в│
│               │                      │висе;                             │
│               │                      │    -     "рукоход"      различной│
│               │                      │конфигурации     для      обучения│
│               │                      │передвижению  разными   способами,│
│               │                      │висам, подтягиванию;              │
│               │                      │    -     спортивно-гимнастические│
│               │                      │комплексы - 5 -  6  горизонтальных│
│               │                      │перекладин, укрепленных на  разной│
│               │                      │высоте,   к   перекладинам   могут│
│               │                      │прикрепляться спортивные  снаряды:│
│               │                      │кольца, трапеции, качели, шесты  и│
│               │                      │др.;                              │
│               │                      │    -   сочлененные    перекладины│
│               │                      │разной высоты: 1,5 - 2,2  -  3  м,│
│               │                      │могут   располагаться   по   одной│
│               │                      │линии или в форме  букв  "Г",  "Т"│
│               │                      │или змейкой.                      │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│    Дети       │    Для      улучшения│    - спортивные комплексы;       │
│старшего       │мышечной         силы,│    - спортивно-игровые  комплексы│
│школьного      │телосложения и  общего│(микроскалодромы,   велодромы    и│
│возраста       │физического развития  │т.п.).                            │
└───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Таблица 6. Требования к игровому оборудованию

Игровое    
оборудование  	Требования                        	
Качели	Высота  от  уровня  земли  до  сиденья   качелей   в
состоянии покоя должна быть не менее 350 мм  и  не  более
635 мм. Допускается не более двух сидений в  одной  рамке
качелей.  В  двойных  качелях  не  должны  использоваться
вместе сиденье для маленьких детей (колыбель)  и  плоское
сиденье для более старших детей.                         	
Качалки	Высота от земли до сиденья  в  состоянии  равновесия
должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при
движении  назад  и  вперед  -  не  более   20   градусов.
Конструкция качалки не  должна  допускать  попадание  ног
сидящего в ней ребенка  под  опорные  части  качалки,  не
должна иметь острых углов, радиус их  закругления  должен
составлять не менее 20 мм.                               	
Карусели	Минимальное расстояние от  уровня  земли  до  нижней
вращающейся конструкции карусели должно быть не менее  60
мм и не более  110  мм.  Нижняя  поверхность  вращающейся
платформы должна быть  гладкой.  Максимальная  высота  от
нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет  1
м.                                                       	
Горки	Доступ   к  горке  осуществляется  через   лестницу,
лазательную  секцию  или  другие  приспособления.  Высота
ската отдельно стоящей горки не должна  превышать  2,5  м
вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой
горки не менее 700  мм  и  не  более  950  мм.  Стартовая
площадка -  не  менее  300  мм  длиной  с  уклоном  до  5
градусов, но,  как правило, ширина площадки  должна  быть
равна  горизонтальной  проекции  участка  скольжения.  На
отдельно стоящей  горке  высота  бокового  ограждения  на
стартовой площадке должна быть  не  менее  0,15  м.  Угол
наклона  участка  скольжения  не  должен   превышать   60
градусов в любой точке. На конечном участке ската средний
наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската  горки
должен подгибаться по направлению к земле с  радиусом  не
менее 50  мм  и  углом  загиба  не  менее  100  градусов.
Расстояние от края ската горки до земли  должно  быть  не
более 100 мм. Высота  ограждающего  бортика  на  конечном
участке при длине участка скольжения менее  1,5  м  -  не
более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м  -
не  более 350 мм.  Горка-тоннель должна иметь минимальную
высоту и ширину 750 мм.                                  	

Таблица 7. Минимальные расстояния безопасности
при размещении игрового оборудования

Игровое    
оборудование 	Минимальные расстояния                  	
Качели  	не менее 1,5 м в стороны от  боковых  конструкций  и
не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних  точек  качели  в
состоянии наклона                                         	
Качалки 	не менее 1,0 м в стороны от  боковых  конструкций  и
не  менее  1,5  м  вперед  от  крайних  точек  качалки   в
состоянии наклона                                         	
Карусели 	не менее 2 м в стороны от боковых конструкций  и  не
менее  3  м  вверх  от  нижней   вращающейся   поверхности
карусели                                                  	
Горки   	не менее 1 м от боковых  сторон  и  2  м  вперед  от
нижнего края ската горки                                  	
____________________________________